**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA:  
,,ZAKUP CIĄGNIKA ROLNICZEGO O MOCY OD 360KM DO 380KM”  
  
POSTĘPOWANIE NIE PODLEGA USTAWIE Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r.  
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

**ZAMAWIAJĄCY  
Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.  
Pl. Kościelny 1; 57-230 Kamieniec Ząbkowicki**

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  
Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.  
Pl. Kościelny 1  
57-230 Kamieniec Ząbkowicki  
  
II. TRYB WYBORU OFERTY

1. Wybór oferty zgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Postępowanie nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA , GWARANCJE I FINANSOWANIE

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia - I kwartał 2022 r. (do 31.03.2022 roku).

2. Gwarancja min. 12 miesięcy

3. Możliwość finansowania fabrycznego

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ciągnik rolniczy o mocy od 360KM do 380KM zgodny z poniższymi parametrami.

V. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Parametry techniczne:

-rok produkcji min. 2021

-moc znamionowa silnika mieszcząca się w zakresie 360KM-380KM

-zapas mocy WOM min. 10%

-poj. skokowa silnika – min. 8500 cm3, zgodny z normą Tier 4/Stage V

-budowa ramowa

-przekładnia e23 42 km/h

-system inteligentnego zarządzania mocą

-pięć tylnych zdalnych zaworów hydrauliki zewnętrznej SCV ze sterowaniem elektrohydraulicznym

-podwójna pompa hydrauliczna min. 320 l/min

-wolny spływ oleju hydraulicznego

-oś przednia ILS z hydrauliczną blokadą mechanizmu różnicowego

-oś tylna o średnicy 120 mm x długość 2550 mm

-ogumienie tył 710/70/R42; przód 600/70/R30

-błotniki przednie obrotowe

-błotniki tylne dostosowane do szer. opon

-jedna para obciążników zewnętrznych 205 kg na koła tylne

-przedni obciążnik 1400kg

-dwuprzewodowa instalacja pneumatyczna hamulca przyczepy

-WOM tylny 45mm (1-3/4 in.) min. 1000 obr./min

-TUZ tylny o udźwigu min. 9000 kg (kategorii 4N/3)

-podnośnik przedni o maksymalnym udźwigu na kulach zaczepu min. 5100 kg

-klimatyzacja

-amortyzowany fotel operatora z amortyzacją i zawieszeniem kabiny

-szyna zasilająca z adapterem do standardowych wtyków elektrycznych

-system prowadzenia równoległego

-procesor wyposażony w elementy sterownicze

-sterowanie joystickiem

-wyświetlacz dotykowy LCD 10 cali

-odbiornik GPS (dokładność +/-15cm)

-rewerser lewostronny

-możliwość zdalnego monitorowania pracy ciągnika

-subskrypcja na oprogramowanie

-aktywacja oprogramowania

-zaczep transportowy 3w1 z automatycznym złączem

-światła halogenowe

-światła obrysowe

-zewnętrzne lusterka podgrzewane

2. Wymiary ciągnika:

-wysokość 3500 – 3677 mm

-szerokość 2600 – 2650 mm

VI. DOSTĘPNOŚĆ SERWISU I CZĘŚCI

1. Reakcja serwisowa do 24 godzin.

2. Dostępność części do 24 godzin.

3. Odległość serwisu do 80km.

VII. PRZESZKOLENIE OPERATORÓW SPRZĘTU ROLNICZEGO

Oferent zobowiązany jest przeszkolić min. dwóch operatorów w zakresie obsługi i konserwacji oferowanego sprzętu i potwierdzić to pisemnie.

VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Składanie ofert zgodnie z SIWZ.

2. Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej, w sposób czytelny i trwały.

3. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację.

4. Wartość oferowanego przedmiotu powinna być przedstawiona w polskiej walucie.

5. Ofertę należy umieścić w kopercie. Koperta powinna posiadać oznaczenia:

Oferta na:

„SPRZEDAŻ CIĄGNIKA ROLNICZEGO O MOCY OD 360KM DO 380KM”.

Koperta powinna zawierać nazwę i adres oferenta.

6. Oferta, wszystkie dokumenty i oświadczenia, złożone wraz z ofertą winny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy składającej ofertę , zgodnie z dołączonym upoważnieniem.

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Spółka OHZ Kamieniec Ząbkowicki może w każdym czasie przed upływem terminu składania oferty zmodyfikować SIWZ.

8. Zamawiający nie przewiduje zebrania oferentów.

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWIERANIA OFERT

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: *Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o., Plac Kościelny 1, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki* w sekretariacie, bądź mailowo na adres: *sekretariat@ohz-kamieniec.pl* **do dnia 19.08.2021 roku do godz. 14.00.**

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia **19.08.2021 roku o godzinie 14:00.**

3. Zamawiający dokona komisyjnego otwarcia ofert.

X.TERMINY DOSTAWY

Termin dostawy oferowanego sprzętu – I kwartał 2022 r. (do 31.03.2022 roku)

XI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

Zamawiający wraz z Oferentem zawrze umowę, w której m.in. zostanie określony termin i sposób zapłaty za oferowany sprzęt .